**9113B**

**Zagen met de accu kettingzaag van Stihl MSA 300**

**Basisbrandweerzorg**

**Beperkte THV Manschappen**

**Elementaire oefening**

Optreden bij overige incidenten

Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

**Oefening**

**Doel**

**Algemeen doel**

De manschappen werken veilig en effectief met een accukettingzaag.

**Beginsituatie**

**Operationele doelen**

1. De manschappen zagen hangende of liggende boomstam met de kettingzaag.

**Recent afgetekende oefenkaarten**

9111A. (theorie deel)

**Parate kennis**

* + Veilig werken met kettingzaag.
  + Handleiding kettingzaag.

**Samenstelling oefenstaf**

**Mogelijke opdrachten**

**Functie** Oefenleider Beoordelaar

**Opdracht A**

**Niveau**

Opgeleid oefenleider Vakinhoudelijk deskundige

**Hulpmiddelen**

**Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu**

**Specifieke aandachtspunten voor effectiviteit**

Vel een boom met een kettingzaag, zaag een zware hangende tak en/of een

liggende stam door met gebruik van de zaagbok.

* Persoonlijke beschermingsmiddelen (standaard PBM’s.).
* Kettingzaag Stihl MSA 300.
* Zaagbok en zaaghout
* Veiligheidskleding (zaagjas, zaagbroek en -laarzen, veiligheidsbril, handschoenen en oordoppen of helm met gelaatscherm).
* Laat zaagmachine vooraf controleren.
* Besteed vooraf aandacht aan veiligheidsaspecten: kettingzaag stevig met twee handen vasthouden, zorgen voor een goede balans, werk cirkel en vluchtweg bepalen.
* Zorg voor brandblusser en verbanddoos.
* Werk volgens Nen-normen, o.a. voor persoonlijke bescherming voor gebruikers kettingzagen, veiligheidseisen draagbare kettingzaag, werken met accukettingzaag.
* Oefenvorm: praktische oefening, voorafgegaan door korte instructie over veilig werken.

**9113A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Boom zagen hangend of liggende stam Elementaire oefening** | | |
| **Beoordeling** | | |
| **Mogelijke beoordelingscriteria** | **V/A** | **Toelichting** |
| **Opdracht A**  Zaag een zware hangende tak en/of een liggende stam door. | |  |
| 1. Draagt de noodzakelijke persoonlijke beschermende middelen. |  |  |
| 2. Benoemt de veiligheidsvoorzieningen van de kettingzaag en wijst deze aan. |  |  |
| 3. Start de kettingzaag volgens aanwijzingen van leverancier, laat deze daarna met vol vermogen lopen, controleert of de zaag wordt gesmeerd (oliespoor). |  |  |
| 4. Werkhouding: staat stevig en houdt de machine stevig met beide handen vast. |  |  |
| 5. Heeft voortdurend oog voor veiligheid: bepaalt de valrichting, verkent de omgeving en bekijkt vluchtweg en route voor weglopen, maakt de stamvoet en werkplek vrij van takkenopslag. |  |  |
| 6. Maakt een goede valkerf en zaagt de valsnede totdat de boom begint te vallen. Zaagt niet met de punt en met vol vermogen. |  |  |
| 7. Bij een hangende tak: zaagt eerst de drukzijde (onderkant) iets in. |  |  |
| 8. Bij een liggende stam: zaagt eerst de drukzijde (bovenkant) iets in. |  |  |

V = Voldoende; A = Aandachtspunt